**Портативная индукционная система для слабослышащих VERT-1А**

****

**Назначение:**

Портативная индукционная система VERT-1А предназначена для усиления восприятия информации людьми с нарушениями по слуху (использующих слуховые аппараты) в ограниченном пространстве и при большом скоплении людей, а так же наличии посторонних звуков или преграды между собеседниками. Основные места использования портативных систем - это зоны обслуживания населения (из расчета 1 ед. на одно рабочее место): в торговых центрах и магазинах (прикассовая зона), аэропортах, вокзалах, гостиницах (стойки информации, а так же различных государственных учреждениях (малые рабочие группы, небольшие учебные комнаты и т.п.).

**Использование:**

Для использования устройства на рабочем месте необходимо установить его таким образом, чтобы пиктограмма была обращена в сторону слабослышащего. Индукционная петля VERT-1А поставляется настроенной и полностью готовой к работе. Для включения и использования достаточно нажать зеленую кнопку, расположенную в верхней части корпуса. Светящийся светодиод символизирует о готовности системы к работе, а мерцание индикатора оранжевым цветом означает трансляцию сигнала индукционной рамкой. Для отключения устройства необходимо нажать и удерживать красную кнопку, расположенную в передней части корпуса. Слабослышащему необходимо переключить свой слуховой аппарат в режим индукционной катушки (Т). Устройство оборудовано встроенным аккумулятором, который позволяет использовать его без подзарядки в течение 4х часов. Для полной зарядки аккумулятора необходимо подключить поставляемое в комплекте зарядное устройство в течении 16 часов.

**Технические характеристики:**

• Габаритный размер: 320\*230\*40мм (без учета подставки)

• Вес: портативный блок - 540г., блок питания - 300г.

• Материал корпуса: ABS пластик

• Чувствительность микрофона: -60+-3 дБ

• Максимальная выходная мощность: 7 Вт

• Степень защиты: IP Х0

• Диапазон рабочих температур: 0-40 С

• Диапазон температур для транспортировки: от -20 до +40 С

• Блоки питания: встроенный Ni-MH аккумулятор, 12 В.

• Внешний блок питания AC 220 - DC 15, 1 А

• Площадь покрытия: 1,2 м2 в рабочем диапазоне 1кГц

**Комплектация:**

• Индукционная петля VERT-1А (портативная) -1 шт.

• Блок питания 220-15 Вольт - 1 шт.

• Паспорт изделия -1 шт.

• Коробка - 1 шт.

• Пиктограммы доступности помещения - 2 шт.