**Портативная индукционная система VERT-1MP3**



**Назначение:**Портативная индукционная система VERT-1MP3 предназначена для усиления восприятия информации слабослышащими людьми с нарушениями по слуху в ограниченном пространстве, при наличии посторонних шумов или преграды между собеседниками.

Основные места использования портативных (настольных) систем - зоны обслуживания населения (из расчета 1 ед. на 1 рабочее место): в магазинах, развлекательных центрах (прикассовая зона), отелях (ресепшн), аэропортах и вокзалах (информационные окошки, кассы) и т.д.

**Использование:**Для использования устройства на рабочем месте необходимо установить его таким образом, чтобы пиктограмма была обращена в сторону слабослышащего. Индукционная петля VERT-1MP3 поставляется полностью настроенная к использованию. Для включения и использования достаточно нажать зеленую кнопку, расположенную на задней панели корпуса. Светящийся светодиод символизирует о готовности системы к работе, а мерцание индикатора оранжевым цветом означает трансляцию сигнала индукционной рамкой. Для отключения устройства необходимо нажать и удерживать красную кнопку.

Для использования данного устройства слабослышащему человеку необходимо переключить слуховой аппарат в режим «Т» (индукционная катушка).

Устройство оборудовано встроенным аккумулятором, который позволяет использовать его без подзарядки в течение 4-х часов. Для полной зарядки аккумулятора необходимо подключить зарядное устройство (в комплекте) на 16 часов.

**Дополнительные возможности:**

- трансляция потокового аудиосигнала по встроенному беспроводному каналу - функция особо удобна при необходимости передачи информации с устройств, оборудованных Bluetooth.

- воспроизведение звуковых MP3 файлов с флеш-карты формата TF.

- прием сигналов местных радиостанций в диапазоне FM.

- чтение звуковых файлов со стандартных USB-носителей информации.

**Технические характеристики:**

* Габаритный размер: 280\*210\*30мм (без учета подставки)
* Вес: Портативный блок 540г. Блок питания 300 г
* Материал корпуса: ABS пластик
* Чувствительность микрофона: -60+-3 дБ
* Внешний блок питания AC 220 - DC 15, 1 А
* Максимальная выходная мощность: 7 Вт
* Блоки питания: встроенный Ni-MH аккумулятор, 12 В.
* Степень защиты: IP Х0
* Диапазон рабочих температур: 0-400 С
* Диапазон температур для транспортировки: от -200 С до +400 С
* Площадь покрытия: 1,2 м2 в рабочем диапазоне 1кГц
* Индукционная система имеет встроенный высокочувствительный микрофон
* Возможность подключения выносного микрофона (режим трансляции речевого сообщения)
* Встроенная система воспроизведения звуковых файлов, встроенное радио
* Возможность переключения между режимами
* 3 режима работы (внешний микрофон, встроенный микрофон, работа в режиме воспроизведения звуковых файлов)
* В комплект входит подставка по индукционную систему.

**Комплектация:**

* Индукционная петля VERT-1a (портативная) с МР3 -1 шт.
* Блок питания 220-15 Вольт - 1 шт.
* Паспорт изделия -1 шт.